#G0
Об утверждении |Официального перечня средств измерений,

 подлежащих обязательному государственному

 метрологическому контролю О.П.-2004”

Постановление Департамента технического надзора, стандартизации и метрологии

Республики Молдова

N 1445-М от 4 января 2004 года

(Monitorul Oficial N 35-38 от 27 февраля 2004 года)

В целях обеспечения единства и точности измерений, гармонизации Национальной системы по метрологии требованиям европейской директивы на средства измерений, новый подход, а также в целях защиты юридических и физических лиц от пагубных последствий неправильных или недостоверных результатов измерений Департамент стандартизации и метрологии как национальный орган по метрологии  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить |Официальный перечень средств измерений, подлежащих обязательному государственному метрологическому контролю О.П.-2004” включенный в приложение А, являющееся составной частью настоящего постановления.

2. Главная государственная инспекция Департамента стандартизации и метрологии, а также и подведомственные государственные предприятия в пределах своей компетенции должны принять необходимые меры по выполнению настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие с момента eго опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

4. На день введения в действие настоящего постановления аннулировать |Официальный перечень средств измерений, подлежащих обязательному государственному метрологическому контролю”, утвержденный Постановлением Департамента стандартизации и метрологии № 967-М от 31 июля 2001 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 10 августа 2001 г., № 94-96, ст. 247). 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Департамента стандартизации 

и метрологии 

Республики Молдова                                   Серджиу БАБАН

Приложение

к Постановлению Департамента

стандартизации и метрологии

№ 1445-М от 4 января 2004 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

средств  измерений, подлежащих обязательному  государственному 

метрологическому  контролю О.П.-2004

ВВЕДЕНИЕ    

1. Настоящий официальный перечень устанавливает в соответствии с Законом о метрологии № 647-XIII от 17 ноября 1995 г. перечень средств измерений (СИ), подлежащих обязательному государственному метрологическому контролю, виды метрологического контроля, а также допустимый максимальный межповерочный интервал времени между двумя последовательными метрологическими поверками.

Виды метрологического контроля для всех средств измерений, подлежащих обязательному государственному метрологическому контролю, следующие:

УТ - утверждение типа;

ПрП   - первичная поверка;

ПП  - периодическая поверка;

Э    - эталонирование. 

2. Эталоны, соответствующие любому  уровню точности, подлежат в обязательном порядке эталонированию и периодической поверке с  максимальной периодичностью 12 месяцев, за исключением  эталонов, указанных  в ТАБЛИЦЕ приложения, а также видам метрологического контроля (УТ, Э), предусмотренным в 1-м пункте.
3. Первое эталонирование и метрологическая поверка средства измерения эталона будет сопровождаться в обязательном порядке его аттестацией как эталона.

4. Подлежат обязательному государственному метрологическому контролю средства измерения всех типов, которые выполняют одно из следующих условий:

-     являются эталонами;

-     включены в настоящий официальный перечень и используются в измерениях в следующих областях деятельности:

a)  здравоохранение;

b)  медикаменты;

c)  продукты питания;

d)  охрана окружающей среды;

e)  охрана труда и обеспечение техники безопасности;

f)  безопасность продукции;

g)  транспорт и строительство;

h)  торговые, учетно-расчетные, налоговые, таможенные и почтовые операции;

i)  гидрометеорологические и геодезические работы;

j)  регистрация национальных и международных спортивных  рекордов;

k)  проведение судебных экспертиз;

l)  деятельность физических и юридических лиц по изготовлению, ремонту, прокату, продаже, эталонированию и поверке средств измерений;

m)  учет всех видов ресурсов, в том числе топливно-энергетических;

n) оборона.

5. Каждое рабочее средство измерения подлежит в обязательном порядке по видам метрологического контроля, предусмотренным в 1-м пункте, указанным в 5-м столбце таблицы приложения. Допустимый максимальный интервал времени между двумя последовательными метрологическими поверками приведен  в 3-м столбце ТАБЛИЦЫ приложения.

	#G0№ поз.


	Область применения и наименование средств измерения


	Макс. период поверки/ эталони-рования, месяц


	Категория средств измерения ЭТ-СИ эталон РАБ-рабочие СИ


	Вид метрологического контроля средств измерений (СИ)



	1


	2


	3


	4


	5



	
	1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ


	ВЕЛИЧИНЫ



	1.1


	Глубиномеры, нутромеры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.2


	Диафрагмы


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.3


	Зубомеры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.4


	Калибры


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	1.5


	Кольца установочные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.6


	Ленты и рулетки измерительные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.7


	Линейки


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.8


	Меры длины концевые, угловые


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.9


	Метроштоки


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.10


	Меры штриховые брусковые


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.11


	Микрометры


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	1.12


	Образцы шероховатости, толщины


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.13


	Планиметры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.14


	Плиты поверочные, разметочные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.15


	Рейки нивелирные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.16


	Скобы


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.17


	Стойки и штативы индикаторные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.18


	Толщиномеры и стенкомеры индикаторные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.19


	Угломеры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.20


	Угольники поверочные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.21


	Уровни


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.22


	Шаблоны


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.23


	Штангенциркули


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	1.24


	Шаблоны-калибры кожемерные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.25


	Ленты землемерные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.26


	Трассоискатель


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.27


	Установка (прибор) для регулировки света


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	фар автомобилей


	
	
	

	1.28


	Вилки лесные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.29


	Скобы лесные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.30


	Установка (прибор) для регулировки


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	
	развал-схождения колёс автомобилей


	
	
	

	1.31


	Лупы измерительные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	1.32


	Сита калибровочные


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ



	2.1


	МАССЫ


	
	
	

	2.1.1


	Образцовые гири класса Е2


	24


	эт


	УТ,Э



	2.1.2


	Образцовые гири класса Ml (4-го разряда)


	6


	эт


	УТ,Э



	
	Параллелепипедной формы массой 20 kg


	
	
	

	2.1.3


	Образцовые пурки, 11


	36


	эт


	УТ,Э



	2.1.4


	Весоизмерительные приборы и гири


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	2.1.5


	Пурки, 1L


	12


	РАБ


	УТ,ПрП,ПП



	ПРИМЕЧАНИЕ: Принадлежащие железным дорогам, а также дру


	/гам ведомствам


	и приписанные



	к железньм дорогам весы (и гири к ним), посредством которых взвешиваются



	при погрузке и выгрузке продовольственные грузы, а также весь


	i и гири,



	применяемые для взвешивания мяса и мясо-продуктов на мясокомбинатах,



	
	холодильниках, продовольственных


	складах, базах и других объектах, должны



	поверяться не реже одного раза в 6 месяцев.



	2.2


	СИЛЫ И ТВЕРДОСТИ


	
	
	

	2.2.1


	Динамометры пружинные указывающие и


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	ручные


	
	
	

	2.2.2


	Машины и пресса испытательные, машины


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	разрывные и универсальные


	
	
	

	2.2.3


	Твердомеры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	2.2.4


	Копры маятниковые


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	2.2.5


	Ключи и рукоятки динамометрические


	12


	РАБ


	УТ,ПП




	2.2.6


	Граммометры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	2.2.7


	Измерители деформации клейковины


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	2.3


	СКОРОСТИ И ВИБРАЦИИ


	
	
	

	2.3.1


	Приборы измерения шума и вибрации


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	2.3.2


	Таксометры


	12


	РАБ


	УТ, ПП



	2.3.3


	Тахометры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	2.3.4


	Счетчики оборотов


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	2.3.5


	Счетчики импульсов


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	2.3.6


	Центрифуги


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	2.3.7


	Стенд для балансировки колёс


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	2.3.8


	Скоростемеры локомотивные


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	2.3.9


	Спидометры показания которых


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	используются экономическими агентами


	
	
	

	
	для учета и расчета энергетических


	
	
	

	
	ресурсов (нефтепродуктов, газов и т.д.)


	
	
	

	3. ВЕЛИЧИНЫ РАСХОДА ВЕЩЕСТВ



	3.1


	РАСХОД ЖИДКОСТИ И ГАЗА


	
	
	

	3.1.1


	Преобразователь расхода/расходомеры для


	12


	РАБ


	УТ, П рП, ПП



	
	жидкостей, газов, паров


	
	
	

	3.1.2


	Счетчики тепловой энергии (за


	24


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	исключением СЕТ*)


	
	
	

	
	- у жилого фонда


	60


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	расходомер на методе


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	переменного перепада давления


	
	
	

	3.1.3


	Счетчики газа:


	
	
	

	
	- турбинного, роторного типа


	24


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	- мембранного типа


	60


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	3.1.4


	Электронные корректоры объема газа


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	3.1.4.1


	Электронные корректоры объема газа


	24


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	встроенные в счетчик (см. пункт 3.1.3)


	60


	
	

	3.1.5


	Водосчетчики холодной воды до DN 150 и


	24


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	горячей до DN 150


	
	
	

	
	- у жилого фонда DN 15 и DN 20


	60


	
	

	3.1.6


	Вычислители для систем учета жидкости,


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	газа


	
	
	

	3.1.7


	Образцовые установки для поверки


	24


	ЭТ


	УТ,Э



	
	расходомеров и счетчиков газа и жидкости


	
	
	

	3.1.8


	Счетчики жидкости кроме воды


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	3.1.9


	Системы измерения и учета основных


	6


	РАБ


	УТ.ПрП, ПП



	
	нефтепродуктов и сжиженных газов и


	
	
	

	
	топливо-, газо- раздаточные колонки


	
	
	

	* В соответствии с Постановлением Департамента |Молдова-Стандарт"


	№ 1060-М от



	29.01.2002, для счетчиков тепловой энергии типа СЕТ, изгото


	вленных ранее и


	находящиеся в



	эксплуатации, установлен межповерочный интервал 12 месяцев



	3.2


	ОБЪЕМА


	
	
	

	3.2.1


	Меры вместимости стеклянные образцовые


	При


	ЭТ


	УТ.Э



	
	
	поставки


	
	

	продукции



	
	
	(импорте)


	
	

	3.2.2


	Автоцистерны для нефте- и пищевых


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	продуктов


	
	
	

	3.2.3


	Мерники технические 1 и 2-го классов


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	3.2.4


	Меры вместимости стеклянные


	При


	РАБ


	УТ.ПП



	
	включительно для отпуска напитков


	поставки


	
	

	продукции



	
	
	(импорте)


	
	

	3.2.5


	Меры для отпуска жидкости металлические


	24


	РАБ


	УТ.ПП



	3.2.6


	Дозаторы медицинские


	12


	РАБ


	УТ,ПрП,ПП



	3.2.7


	Резервуары металлические стационарные


	
	
	

	
	для хранения жидкостей:


	
	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	- нефтепродуктов и сжиженных


	60


	
	

	
	газов


	
	
	

	
	пищевых продуктов


	120


	
	

	
	- другие жидкие продукты


	60


	
	

	3.2.8*


	Шприцы медицинские


	При


	РАБ


	УТ, ПрП



	
	
	поставки


	
	

	продукции



	(импорте)



	4. ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ



	4.1


	Манометры


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	4.2


	Приборы давления с унифицированньм


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	выходным сигналом


	
	
	

	4.3


	Тонометры и сфигмоманометры


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	
	медицинские


	
	
	

	4.4


	Эталонные грузопоршневые манометры и


	24


	ЭТ


	УТ.Э



	
	жидкостные микроманометры


	
	
	

	* Поверка осуществляется статистическим отбором проб.



	4.5


	Измерительные преобразователи давления


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	4.6


	Тягомеры, напоромеры и тягонапоромеры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	жидкостные и мембранные


	
	
	

	5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ



	

	5.1


	Газоанализаторы и дымомеры


	6-12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.2


	Поляриметры


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.3


	Поляриметры-полярископы


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.4


	Рефрактометры


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.5


	Фотоэлектроколдориметры


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.6


	Спектрофотометры


	12


	РАБ


	УТ, ПрП. ПП



	5.7


	рН-метры (ионометры) лабораторные и


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	промышленные


	
	
	

	5.8


	Денсиметры, спиртометры


	60


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.9


	Люксметры


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.10


	Гигрометры


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.11


	Анализаторы


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.12


	Кондуктомеры


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.13


	Хроматографы газовые и жидкостные


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.14


	Полярографы


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.15


	Влагомеры диэлькометрические


	12


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	5.16


	Влагомеры древесины, резистивные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	5.17


	Образцовые нейтральные светофильтры


	36


	ЭТ


	УТ,Э



	
	для поверки фотоэлектроколориметров


	
	
	

	5.18


	Образцовые призмы для поверки


	36


	ЭТ


	УТ,Э



	
	рефрактометров


	
	
	

	5.19


	Образцовые кварцевые пластины для


	48


	ЭТ


	УТ,Э



	5.20


	Образцовые пластины для поверки


	48


	РАБ


	УТ,ПП



	
	поляриметров-полярископов


	
	
	

	5.21


	Вискозиметры


	12


	РАБ


	УТ,ПрП,ПП



	5.22


	Фотометры


	12


	РАБ


	УТ,ПрП, ПП



	
	6. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ


	ВЕЛИЧИНЫ



	6.1


	Термометры стеклянные жидкостные


	48


	ЭТ, РАБ


	УТ, Э, ПП



	
	показывающие и электроконтактные,


	
	
	

	
	психрометры


	
	
	

	6.2


	Термометры манометрические


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	
	показывающие, самопишущие,


	
	
	

	
	электроконтактные


	
	
	

	6.3


	Термопреобразователи


	
	
	

	
	- сопротивления (включительно


	24


	РАБ


	УТ, ПрП, ПП



	
	вторичные приборы)


	
	
	

	
	- термопары


	12


	
	

	6.4


	Образцовые термоэлектрические


	24


	ЭТ


	УТ,Э



	
	термопреобразователи всех разрядов


	
	
	

	6.5


	Камеры тепла и холода


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	6.6


	Термостаты и муфельные печи (в


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	здравоохранении)


	
	
	

	7. ВЕЛИЧИНЫ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ



	7.1


	Часы процедурные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	7.2


	Системы и средства учета времени


	24


	РАБ


	УТ,ПП



	
	телефонных соединений


	
	
	

	7.3


	Информационно-измерительные системы


	24


	РАБ


	УТ,ПП



	
	используемые при коммерческих сделках


	
	
	

	7.4


	Системы учета объема информации


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ



	8.1


	Делители напряжения Р356, Р313, Р35


	6


	ЭТ


	УТ,Э



	8.2


	Приборы для поверки вольтметров В 1-12,


	6


	ЭТ


	УТ,Э



	
	В1-13,П320,П321


	
	
	

	8.3


	Меры сопротивления


	24


	ЭТ


	УТ,Э



	8.4


	Омметры, мегаомметры, тераомметры


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	8.5


	Потенциометры постоянного тока Р345,


	6


	ЭТ


	УТ.Э



	
	Р348, Р309, Р355


	
	
	

	8.6


	Установки поверочные метрологические


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	8.7


	Шунты Р357


	6


	ЭТ, РАБ


	УТ,Э



	8.8


	Трансформаторы тока и напряжения для:


	
	
	

	
	- учета электрической энергии


	48


	РАБ


	УТ,ПП



	
	-эталоноравания


	60


	ЭТ


	УТ.Э



	8.9


	Установки пробойные и испытательные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	высоковольтные


	
	
	

	8.10


	Измерители параметров цепей типа "фаза-


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	
	нуль", тока короткого замыкания и т.п.


	
	
	

	8.11


	Измерители электростатических зарядов


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	8.12


	Счетчики электроэнергии:


	
	
	

	
	индукционные трехфазные, электронные


	48


	РАБ


	УТ,ПП



	
	индукционные однофазные, электронные


	96


	РАБ


	УТ.ПП



	8.13


	Сумматоры и т.п.


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	9. РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ



	9.1


	Измерители скорости движения


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	транспортных средств дистанционные


	
	
	

	9.2


	Дефектоскопы


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	9.3


	Измерители напряженности поля


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	9.4


	Измерительные антенны


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	9.5


	Измерители радиопомех


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	10. ОПТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ



	10.1


	Машины кожемерные


	12


	РАБ


	УТ,ПрП,ПП



	10.2


	Нивелиры рабочие


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	10.3


	Теодолиты


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	10.4


	Экзаменаторы


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	10.5


	Киперегели


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	10.6


	Тахеометры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	11. АКУСТИЧЕСКИЕ


	ВЕЛИЧИНЫ



	11.1


	Шумомеры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	11.2


	Источники шума


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	11.3


	Анализаторы спектра звуковых частот


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	11.4


	Самописцы уровня звуковых частот


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	11.5


	Фильтры октавные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	11.6


	Фильтры третьоктавные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	11.7


	Микрофоны измерительные


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	12. ИОНИЗИРУЮЩИЕ


	ИЗЛУЧЕНИЕ



	12.1


	Эталонны твёрдотельные альфа, бета,


	24


	ЭТ


	УТ,Э



	
	гамма источники


	
	
	

	12.2


	Радиометры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.3


	Комплект фотопленочных дозиметров


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.4


	Дозиметры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.5


	Счётчики альфа, бета, гамма и Х излучений


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	12.6


	Сигнализаторы радиоактивной


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	загрязненности


	
	
	

	12.7


	Блоки детектирования


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.8


	Индикаторы радиоактивности


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.9


	Измерители скорости счета


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.10


	Счетчики импульсов


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.11


	Установки дозиметрические


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.12


	Установки для поверки дозиметров и


	24


	ЭТ


	УТ,Э



	
	счётчиков


	
	
	

	12.13


	Установка малого фона радиоактивности


	24


	РАБ


	УТ, ПП



	12.14


	Гамма-спектрометры


	24


	РАБ


	УТ, ПП



	12.15


	Рентгенометры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.16


	ДРадиометр для определения


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	загрязненности поверхности альфа, бета,


	
	
	

	
	гамма излучения


	
	
	

	12.17


	Экспозиметр гамма, Х


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	12.18


	Установка для сигнализации


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	
	экспозиционной или поглощенной дозы для


	
	
	

	
	X, гамма и бета радиации


	
	
	

	
	13. БИОМЕДИЦИНСКИЕ


	ВЕЛИЧИНЫ


	
	

	13.1


	Электроэнцефалографы, энцефалоскопы


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.2


	Электрокардиографы


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.3


	Электрокардиоскопы


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.4


	Термоденсиметры


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.5*


	Электрогастрографы


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.6*


	Электромиографы


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	13.7*


	Реографы


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	13.8*


	Анализатор для биохимических измерений


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.9*


	Измеритель мощности и энергии


	12


	РАБ


	УТ.ПП



	
	медицинских лазеров


	
	
	

	13.10*


	Стилодозиметр


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.11*


	Прибор для измерения кровотока


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.12*


	Прибор для измерения объёма дыхания


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.13*


	Кардиотахометр


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.14*


	Пульсметр


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	13.15*


	Эргометр


	12


	РАБ


	УТ,ПП



	№

поз.
	Область применения и наименование средств измерения 
	Макс. период поверки/ эталони-рования, 

месяц
	Категория средств измерения

ЭТ-СИ эталон

РАБ-рабочие СИ
	Вид метрологичес-кого контроля

средств измерений (СИ)



	1
	2
	3
	4
	5

	13.16
	Приборы для измерения биопотенциалов органов, мышц, клеток:

-     Кардиомониторы (Мониторы ЭКГ)

-     Приборы для измерения потенциалов биологически активных точек (БАТ)

-     Измерители потенциалов участков кожи (кожно-гальванической реакции КГР);
	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП     

	13.17
	Приборы для измерения электрических импедансов и проводимости органов и кожного покрова тела
- Реоплетизмографы;

- Реоэнцефалографы;

- Приборы для измерения проводимостей и импедансов биологически активных точек  (БАТ);

-     Измерители проводимостей и импедансов участков кожи (КГР)


	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП     

	13.18
	Приборы для измерений параметров вибраций органов, сосудов и поверхностей тела:
- Механокардиографы;

- Фонокардиографы;

- Сфигмографы


	12
	         РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             
	  

	13.19
	Приборы для измерения  интервалов времени и частоты функционирования органов и систем организма:

- Приборы для измерения и анализа частоты сердечных сокращений (ЧCC);

- Ритмо- и хронокардиометры;

- Приборы для длительной регистрации частоты сердечных сокращений  (ЧСС);

- Пульсметры и анализаторы пульса;  

- Спиротахометры;

- Хронорефлексометры , нейротахометры;

- Измерители времени реакции зрительного анализатора


	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.20
	Велоэргометры и эргометры
	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	№

поз.
	Область применения и наименование средств измерения 
	Макс. период поверки/ эталони-рования, 

месяц
	Категория средств измерения

ЭТ-СИ эталон

РАБ-рабочие СИ
	Вид метрологичес-кого контроля

средств измерений (СИ)



	1
	2
	3
	4
	5

	13.21


	Приборы для измерения параметров движения органов и анатомических структур: 

-     Доплеровские ультразвуковые диагности-ческие приборы;

-     Эхокардиографы;

-     Эхотахокардиографы


	12


	РАБ


	УТ, ПpП,  ПП             



	13.22
	Приборы для измерения линейных размеров внутренних анатомических структур органов и тканей:
- Эхоскопы, ультразвуковые сканеры 

- Эхоэнцефалографы

- Эхоофтальмографы
	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.23
	Кератометры
	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.24
	Периметры поля зрения
	12
	РАБ


	УТ, ПpП,  ПП             

	13.25
	Офтальморефрактометры
	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.26
	Фотоплетизмографы
	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.27
	Газоанализаторы выдыхаемого воздуха
	12
	РАБ


	УТ, ПpП,  ПП             

	13.28
	Приборы для измерения содержания газов в крови и биожидкостях:
- Измерители парциального давления газов в крови и биожидкостях;

- Оксигемометры

- Ацидогастрографы, рН-метры медицин-ские
	12
	РАБ


	УТ, ПpП,  ПП             

	13.29


	Радиотермометры  медицинские
	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.30
	Тепловизоры измерительные (с каналами измерения температуры)


	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.31
	Регистраторы и осциллографы медицинские


	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.32
	Анализаторы и измерители параметров различных биологических сигналов


	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	№

поз.
	Область применения и наименование средств измерения 
	Макс. период поверки/ эталони-рования, 

месяц
	Категория средств измерения

ЭТ-СИ эталон

РАБ-рабочие СИ
	Вид метрологичес-кого контроля

средств измерений (СИ)



	1
	2
	3
	4
	            5

	 13.33
	Анализаторы биологических проб
Колориметрические и фотометрические медицинские лабораторные измерительные приборы:

- Анализаторы иммуноферментные;

- Анализаторы ферментной активности;

-     Анализаторы биохимические;

- Нефелометрические  медицинские лабораторные измерительные приборы;

-     Люминометрические и хемилюминоме-трические медицинские лабораторные измерительные приборы


	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.34
	Объемные, капиллярные, механические медицинские анализаторы состава и свойств биопроб:
- Тромбоэластометры

- Коагулометры

- Ареометры

- Вискозиметры

- Урометры
	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.35
	Приборы для измерения концентрации глюкозы, липидов, гемоглобина в крови и биожидкостях:
- Анализаторы содержания глюкозы, холестерина;

- Билирубинометры;

- Гемоглубинометры


	12
	РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.36
	Потенциометрические и иономерные медицинские анализаторы биологических проб:
-Иономеры и рН-метры медицинские;

-Анализаторы кислотно-щелочного равно-весия;

-Анализаторы ионо-селективные 
	12


	РАБ


	УТ, ПpП,  ПП             

 

	13.37
	Кондуктометрические медицинские лабораторные измерительные приборы:

- Анализаторы гемотологические;

-Счетчики форменных  элементов крови (морфологический анализатор);

-Гемоцитометры 
	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП     

        

	№

поз.
	Область применения и наименование средств измерения 
	Макс. период поверки/ эталони-рования, 

месяц
	Категория средств измерения

ЭТ-СИ эталон

РАБ-рабочие СИ
	Вид метрологичес-кого контроля

средств измерений (СИ)



	1
	2
	3
	4
	5

	13.38
	Медицинские лабораторные измерители диэлектрической проницаемости  биопроб


	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.39
	Медицинские лабораторные измерители теплопроводности и температуры фазовых переходов
	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.40
	Измерительные генераторы медицинского назначения:
- Аудиометры;

- Фоностимуляторы;

- Фотостимуляторы;

- Измерители порога чувствительности артериального анализатора
	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.41
	Измерители антропометрические


	12
	  РАБ
	УТ, ПpП,  ПП             

	13.42
	Встроенные средства измерений (ВСИ):

- для физиотерапевтических приборов и аппаратов для лечения постоянным и переменным электрическим током, электромагнитным полем (амперметры, вольтметры, ваттметры щитовые), приборы ультрафиолетового и инфракрасного излучения,  лазеры; 

- для электрохирургических и вибротерапевтических аппаратов;

- для  ультразвуковых терапевтических и хирургических приборов и аппаратов;

- для аппаратов искусственного кровообращения, гемодиализа, наркозно-дыхательной аппаратуры, искусственной вентиляции легких, устройств жизнеобеспечения 
	12


	 РАБ


	 ПpП,  ПП  




     * Периодическая поверка средств измерений биомедицинских величин указанных в пунктах 13.5-13.15 будет осуществляться в порядке установленном Национальным Органом по Метрологии.

